|  |
| --- |
| **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**RAZÃO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NOME FANTASIA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX / BAIRRO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ESTADO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| CLIENTE: Polícia Militar do Piauí – 2º Batalhão “Major Osmar”CNPJ: 07.444.159/0006-59ENDEREÇO: Estrada Rosápolis, nº 2638, Bairro: Bebedouro, CEP: 64218-710CIDADE: Parnaíba ESTADO: PITELEFONE: (86) 9 9430-0997 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO (R$)** | **VALOR TOTAL (R$)** |
| 01 | Argamassa para pisos - composicao: cimento + agregados minerais aditivos nao toxicos; aplicacao: interno e externo; tipo: aciii. | UNIDADE | 25 |  |  |
| 02 | Assento sanitário plástico - oval - universal almofadado com tampa e kit de fixação - dimensões aproximadas: 450mm x 385mm x 38mm (comprimento x largura x altura) resistente - antibacteriano com ajuste na distância dos furos de 150 a 165mm para instalação | UNIDADE | 02 |  |  |
| 03 | Bacia sanitária para caixa acoplada especificação: bacia sanitária, em louça, cor branca. | UNIDADE | 02 |  |  |
| 04 | caixa acoplada - caixa em louça com kit de descarga completo  | UNIDADE | 02 |  |  |
| 05 | Caixa d´água de 3.000 l e tampa com sistema de travamento, em polietileno  | UNIDADE  | 01 |  |  |
| 06 | Calha pluvial de pvc: diametro 125 mm, comprimento de 3 m, para drenagem predial | UNIDADE | 03 |  |  |
| 07 | CAP esgoto 100mm - produzido em pvc. | UNIDADE | 05 |  |  |
| 08 | Cimento portland, material clinker, tipo cp ii - saco com 50 kg | UNIDADE | 20 |  |  |
| 09 | Ccola branca a base de pvc - frasco de 1 kg | UNIDADE | 01 |  |  |
| 10 | Composto adesivo para chapisco rolado de piso, parede e teto  | UNIDADE | 05 |  |  |
| 11 | Desempenadeira aço lisa 45cm | UNIDADE | 02 |  |  |
| 12 | Emenda para calha pluvial, pvc, diametro 125 mm, para drenagem | UNIDADE | 08 |  |  |
| 13 | Impermeabilizante: composição básica emulsão acrílica, função impermeabilização de lajes, alicerces, paredes, aplicação construção civil. | UNIDADE | 02 |  |  |
| 14 | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial | UNIDADE | 01 |  |  |
| 15 | Lixa d'agua - nº 100 papel com material de superficie abrasiva;  | UNIDADE | 50 |  |  |
| 16 | Manta asfáltica, composição asfalto modificado com polímeros, acabamento lâmina de alumínio, apresentação rolo, comprimento 10 m, largura 30 cm | UNIDADE | 03 |  |  |
| 17 | Massa acrílica embalagem metálica ou plástica: massa acrílica branca para nivelamento de paredes internas, conforme abnt nbr 11702:2010 tipo 4.7.1, abnt nbr 15348:2006 do tipo massa para exterior, embalagem litografada, validade de 24 meses da data da produção e 18 meses mínimos da data da entrega. embalagem de no mínimo 25 kg ou 18l. cor: branca | UNIDADE | 04 |  |  |
| 18 | Massa corrida pva embalagem metálica ou plástica: massa corrida branca para nivelamento de paredes internas, conforme abnt nbr 11702:2010 tipo 4.7.2, abnt nbr 15348:2006 do tipo massa para interior, embalagem litografada, validade de 24 meses da data da produção e 18 meses mínimos da data da entrega. embalagem de no mínimo 25 kg ou 18l - cor branca  | UNIDADE | 07 |  |  |
| 19 | Pia cuba inox: tamanho 160 x 52 cm com uma cuba  | UNIDADE | 01 |  |  |
| 20 | Piso cerâmico esmaltado: cor bege pi 4, tamanho 60x.60 cm, antiderrapante, tipo a | UNIDAE | 20 |  |  |
| 21 | Piso cerâmico esmaltado: cor branco pi 5, tamanho 57 x 57 cm, antiderrapante, tipo a. | UNIDADE |  25 |  |  |
| 22 | porta em compensado, maciça de 90x 120 | UNIDADE | 02 |  |  |
| 23 | Rolo para pintura predial, material lã de carneiro, altura minima de 10mm, material tubo plástico, aplicação superfície lisa/rugosa /acrílica, largura 23cm. com cabo. | UNIDADE | 01 |  |  |
| 24 | Selador acrílico, paredes internas/externas - latão -18 litros | UNIDADE | 05 |  |  |
| 25 | Solvente para tintas a base de hidrocarbonetos e alifáticos, lata com 05 litros. | UNIDADE | 06 |  |  |
| 26 | Tinta látex acrílica para parede; cor branco neve; acabamento fosco; embalagem 18 l; uso interno/externo, composição básica água e pva. | UNIDADE | 04 |  |  |
| 27 | Tinta látex acrílica para parede; cor verde angra; acabamento fosco; embalagem 18 l; uso interno/externo, composição básica água e pva. | UNIDADE | 04 |  |  |
| 28 | Tinta esmalte sintético brilhante cor preta - galão de 3,6 litros | UNIDADA | 05 |  |  |
| 29 | Tinta esmalte sintético brilhante cor verde - galão de 3,6 litros | UNIDADE | 05 |  |  |
| 30 | Torneira gourmet de mesa ou bancada para cozinha, material: metal e acabamento: cromado | UNIDADE | 02 |  |  |
| 31 | Tubo de esgoto 75mm - fabricado em pvc para utilização em ligações prediais, vendido em metros  | UNIDADE | 12 |  |  |
| 32 | Tubo pvc soldável 32mm - material pvc, para instalação em ramal ou sub-ramal de água, vendido em metros | UNIDADE | 60 |  |  |
| 33 | Tubo pvc soldável 40mm - material pvc, para instalação em ramal ou sub-ramal de água, vendido em metros  | UNIDADE | 36 |  |  |
| 34 | Tubo soldavel 50mm - material pvc, para instalação em ramal ou sub-ramal de água, vendido em metros | UNIDADE | 32 |  |  |
| 35 | Verniz acrilico 18l - verniz acrílico brilhante; incolor; uso interno/externo; indicação proteção de madeiras, concreto aparente, tijolos a vista, pedra mineira (em paredes) e telhas de cerâmica; acabamento brilhante | UNIDADE | 03 |  |  |
| 36 | Verniz p/inter/exteriormogno colonial - galão  | UNIDADE | 02 |  |  |
|  | **R$ XXXX** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL