|  |
| --- |
| **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**  RAZÃO SOCIAL: INSERIR  CNPJ n°: INSERR  ENDEREÇO: INSERIR  NOME FANTASIA: INSERIR |
| CLIENTE: POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  CNPJ nº: 07.444.159/0001-44  ENDEREÇO: Av. Higino Cunha, 1750, Ilhotas - Teresina/PI  TELEFONE: (86) 9 8103-8153 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO/**  **ESPECIFICAÇÃO** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **QTD** | **PREÇO ESTIMADO UNITÁRIO (R$)** | **PREÇO ESTIMADO TOTAL (R$)** |
| 1 | **CALÇA COMBAT CAMUCAAT:**RipStop Original Licenciado Anti-Rasgo; Costuras em 100% Poliamida; Composição de 67% algodão e 33% poliéster; Deve possuir no mínimo 8 (oito) bolsos. Tamanhos Disponíveis.: P – M – G – GG (**INSERIR IMAGENS DEMONSTRATIVAS**) | Und | 44 |  |  |
| 2 | **COMBAT SHIRT CAMUCAAT:**Deve ser produzida em RIPSTOP e DRIREALEASE, composto de Poliamida e Algodão. Costuras em 100% Poliamida; Gola estilo mandarim com abertura frontal e fechamento através de zíper em polímero YKK. Bolso tático na manga tipo fole com inclinação, lapela de fechamento em  VELCRO, revestido com VELCRO para fixação de PATCHES. Regulamento de punho através de velcro. O tecido das costas e do peito deve ser capaz de absorver e permitir a evaporação rápida de suor.  Proteção contra raios UV;(**INSERIR IMAGENS DEMONSTRATIVAS**) | Und | 44 |  |  |
| 3 | **BOONIE HAT - CAMUCAAT:**Confeccionado em RipStop anti rasgo; Deve possuir fita modular de 20mm em toda circunferência; Deve ser fixado por costura de travete eletrônico; 2(dois) respiradores laterais superiores de cada lado antioxidante; Aba com reforço interno. Regulador em fita de poliéster, sistema Jangle em Couro para regulagem. (**INSERIR IMAGENS DEMONSTRATIVAS**) | Und | 44 |  |  |
| 4 | **CAPA DE COLETE MODULAR IIIA COYOTE:**Capa de colete modular fabricado em cordura® 1000 denier antibacteriano, hidro-repelente com 2 camadas de resina acrílica e retardante a chamas, para acoplar painel flexível e placa rígida frontal e dorsal. parte frontal, dorsal e circunferência abdominal com sistema modular (m.o.l.l.e) através de fitas em 100% poliéster de 25mm de espessura e espassamentos modulares (padrão internacional) de 4omm de costuras de máquina travete eletrônica de alta resistência. forração interna em nylon tipo frontura spacer tridimensional respirável de secagem rápida. ajustável na altura dos ombros através de reguladores em polímero de alta resistência e fitas de 100% poliéster de 50mm de alta tenacidade com resistência a tração de 1100 (n). circunferência abdominal ajustável e cabo de aço de soltura rápida. capa modular com opçōes de tamanho (p), (m), (g), (gg). todos tamanhos de capa frontal possuem: bolso tático administrativo em zíper ykk® ou similar tratorado em poliéster na parte peitoral (**INSERIR IMAGENS DEMONSTRATIVAS**) acima do sistema modular. com 15 cm de comprimento e 13 cm de profundidade. acesso visual a fita indicativa de cabo de soltura rápida. velcro® retardante a chamas lateral de 25mm nas duas laterais superior (peitoral) em caso de uso de mangueira de hidratação (camel back). lapela articulável modular na altura do abdômen em cordura® 1000 denier antibacteriano, hidro-repelente com 2 camadas de resina acrílica e retardante a chamas, com velcro® macho retardante a chamas em toda extensão inferior, assim como também sobre a cordura® fixa abdominal, proporcionando fixação das abas laterais de velcro® fêmea retardante a chamas.  alça para abertura articulável em fita de tela batida de 25mm largura 1,6mm espessura e 13 cm de comprimento. na parte interna dupla camada em cordura® 1000 denier antibacteriano, hidro-repelente com 2 camadas de resina acrílica e retardante a chamas, proporcionando acomodação do painel balístico flexível nível...... através de zíper tratorado em poliéster e bolso tipo canguru interno em cordura® 1000 denier antibacteriano, hidro-repelente com 2 camadas de resina acrílica e retardante a chamas, com fechamento em fita 100% poliéster de 50mm revestida com velcro® retardante a chamas de 50mm para acomodação de placa rígida de até 25cm de largura por até 33cm de comprimento. (padrão internacional de medidas). forração em nylon tridimensional tipo frontura spacer respirável de secagem rápida, para absorver e dispersar rapidamente vapor e umidade. | Und | 44 |  |  |
| **VALOR GLOBAL ESTIMADO (R$)** | | | | | **​** |

CNPJ DA EMPRESA

**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL + CARIMBO DA EMPRESA**